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	NFPA Terminology (Classification)
	OSHA Terminology (Categorization)

	
	Class
	Flash Point
	Boiling Point
	Category
	Flash Point
	Boiling Point

	4
	IA
	<73°F
	<100°F
	1
	<73.4°F
	<95°F

	3
	IB
	<73°F
	>100°F
	2
	<73.4°F
	>95°F

	
	IC
	>73-100°F
	
	3
	73.4 - 140°F
	

	2
	II
	>100-140°F
	
	
	
	

	
	IIIA
	>140-200°F
	
	4
	140 - 199°F
	

	1
	IIIB
	>200°F
	
	NOT COMBUSTIBLE

	0
	NOT COMBUSTIBLE
	


